
Поддерживаются все PCI Express видеоядра Intel от i915 до Haswell и ValleyView.

Драйвер состоит из двух частей: загрузчика i915 и драйвера ядра i915.dll.
Оба файла обязательно должны находиться в одной папке.

Запуск драйвера: <путь>/i915 <командная строка>

Параметры командной строки:

 -l <полный путь к лог-файлу>
    Файл должен распологаться на устройстве доступеном для записи.
    по умолчанию /rd/1/drivers/i915.log 

Для запуска из autorun.dat командная строка не должна содержать пробелов. 

Пример:
/RD/1/DRIVERS/I915 -l/hd0/2/i915.log 1    # 


Особенности реализации.

После загрузки драйвера курсор прыгает в центр экрана до первого
перемещения мышки.

i915 предназначен только для загрузки драйвера.
Для смены видеорежима в процессе работы используйте vmode или vmode <видеорежим> 
Например vmode 1152x864х75   

